КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 2
город Санкт-Петербург

Пункт 5. Правовой анализ
5. Обеспечить исправную работу имеющейся в помещениях АЗС автоматической пожарной сигнализации. Заключить договор на обслуживание имеющейся автоматической пожарной сигнализации (НПБ 110-03; п.61; п.63 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") (далее -ППР № - не допускать единовременной заправки 2-х и более автомобилей на одном заправочном островке СУГ (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 8.14 СП 156.13130.2014: прилож. №. п.13*НПБ 111-98*); - Оборудовать резервуары для хранения топлива системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90 %-го заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 7.18 СП 156.13130.2014; п.54 НПБ 111-98*); - оснастить резервуары для хранения СУГ системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% их геометрического объема) (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о "требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 8.35 СП 156.13130.2014; прилож. 6. п. 20.5* НПБ 111-98*); - обеспечить наполнение расположенных резервуаров ЛВЖ через трубопроводы, проложенные подземно (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 7.24 СП 156.13130.2014: п. 60 НПБ 111-98*); - оборудовать площадку для автоцистерны с СУГ чтобы предотвратить растекание пролива жидкой фазы СУГ за ее границы и образование взрывоопасных смесей за пределами АЗС за счет испарения СУГ с поверхности этого пролива (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; прилож. №, п. 14 НПБ 111-98*); - оборудовать на АЗС единичная вместимость резервуара СУГ в соответствии с допустимыми нормами, т.е. не более 10 мЗ (ФЗ от ми22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4: п. 8.30 СП 156.13130.2014; прилож. №, п.20.1* НПБ 111-98*); - оборудовать площадки для АЦ с жидким моторным топливом и СУГ (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; прилож. №, п.15 НПБ 111-98*); - предусмотреть противопожарное расстояние от резервуарной установки СУГ, ТРК до объектов зашиты, а именно: - от ТРК с СУГ до проезжей части автодороги не менее 25 м. (на АЗС составляет 9 м.) (прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.1) - от ТРК с СУГ до контактной сети маршрутов электрифицированного городского транспорта - не менее 25 м. (на АЗС составляет 14 м.) (прилож.6 НПБ 11-98* таб.П.6.1); - от ТРК с СУГ до ЛЭП - менее 1.5 высоты опоры (прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.1); - от ТРК с СУГ до операторской не менее -9 м. (на АЗС составляет 4 м.) (прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.2); - от резервуара СУГ до ТРК СУГ не менее 20 м. (на АЗС составляет 6 м) (таб.П. 6.2 НПБ 111-98*); - от площадки АЦ СУГ до ТРК СУГ составляет не менее 20 м (на АЗС 10 м.) (таб.П.6.2 НПБ 111-98*).: - оборудовать высоту верхнего среза трубопровода линии деаэрации в соответствии с требованиями НПБ (не менее 2,5 м.) (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 7.15 СП 156.13130.2014; п. 51 НПБ 111-98*); - обустроить линии рециркуляции перед узлами подсоединения трубопровода к АЦ и резервуару АЗС огнепреградителями (искрогасители). Конструкция узлов подсоединения линии рециркуляции к АЦ должна обеспечивать автоматическое перекрытие этих линий при расстыковке (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 7.26 СП 156.13130.2014; п. 62 НПБ 111-98*); - оборудовать линию рециркуляции обратным клапаном, открывающимся при достижении в резервуаре давления, соответствующего либо напору столба топлива в АЦ (при сливе самотеком), либо напору насоса перекачивания топлива из АЦ в резервуар. Обратные клапаны должны герметично закрываться при перекрытии трубопровода налива или обесточивании указанного насоса (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 7.26 СП 156.13130.2014; п. 62 НПБ 111-98*); - оборудовать АЗС автоматической системой противоаварийной защиты при срабатывании которых, должно быть предусмотрено автоматическое приведение в действие систем противоаварийной защиты всех технологических участков (перекрытие трубопроводов, отключение механизмов перекачивания, сброс сжатого газа, включение системы орошения, обесточивание оборудования и т.п.). обеспечивающих предотвращение дальнейшего развития аварии (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 8.23 СП 156.13130.2014; прилож.6, п.19.4* НПБ 111-98); - оборудовать АЗС технологической системой обеспечивающей возможность безопасного перекрытия любой вероятной утечки СУГ или его паров из резервуаров для хранения СУГ в окружающую среду (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 8.33 СП 156.13130.2014; прилож.6, п.20.2 НПБ 111-98); - руководителю организовать проведение проверок работоспособности, не реже 2 раз в год (весной и осенью), наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов (п.55 ППР №); - обеспечить соблюдение нормированного расстояния (санитарно-защитная зона) в размере 100 м от АЗС до границы жилых домов (фактическое расстояние до ближайшего жилого дома - 40м), что является нарушением требований п. ДД.ММ.ГГГГ. КЛАСС IV СанПиН 2.2.1/2.ДД.ММ.ГГГГ-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.ДД.ММ.ГГГГ-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; - организовать разработку и проведение производственного контроля в соответствии с требованиями п.2.6, п.4.4, п.4.5 СП ДД.ММ.ГГГГ-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 18 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О введении в действие Санитарных правил - СП ДД.ММ.ГГГГ-01" (вместе с "СП ДД.ММ.ГГГГ-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ ДД.ММ.ГГГГ). п. 4 СП ДД.ММ.ГГГГ-07 «Изменения и дополнения № к СП ДД.ММ.ГГГГ-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 13 "Об утверждении санитарных правил СП ДД.ММ.ГГГГ-07", а также ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; - получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферный воздух в результате деятельности автозаправочной станции, что является нарушением п.4.1.1. п.4.2.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 14 "О введении в действие санитарных правил" (вместе с "СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (ст. 11, ч. 3 ст. 20, Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (представленное санитарно-эпидемиологическое заключение №ДД.ММ.ГГГГ.000.Т.000002 02.12 от 28.02.2012г. с истекшим сроком действия); - организовать проведение периодических медицинских осмотров работников (ст. 34 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Приказа Минздравсоцразвития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и ( или) опасными условиями труда»). -установить на АЗС мусоросборники (п. 6.3 СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР ДД.ММ.ГГГГ N 4690-88); - в уголке потребителя разместить информацию в соответствии с требованиями ст. , Закона РФ «О защите прав потребителей» № от ДД.ММ.ГГГГ. - оборудовать уголок потребителя с необходимой информацией, предоставляемых на АЗС в соответствии с требованиями ст. . Закона РФ «О защите прав потребителей» № от 7.02.1992г. - обеспечить работников АЗС спецодеждой, и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от воздействия вредных производственных факгоров. в нарушении п 2.11 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочим инструментам», ст.25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Согласно статье 17 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. В соответствии со ст. 1065 ГК РФ , регламентирующей меры, необходимые для предупреждения причинения вреда, опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения, либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность. Как следует из ст. ФЗ «Об охране окружающей среды», п.5 ст. 14 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" и разъяснений, данных в п. 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 21 "О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования", производственная деятельность, осуществляемая с нарушением требований законодательства об охране атмосферного воздуха, причиняющая вред или угрожающая новым вредом, в т.ч. без получения необходимых разрешительных документов на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, может быть приостановлена или прекращена по решению суда. Судом установлено, что нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов при осуществлении деятельности АЗС «Зодчий» по <адрес> бойцов имели место. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. - 198 ГПК РФ , суд решил: Исковое заявление прокурора <адрес> удовлетворить Признать незаконной и приостановить деятельность автозаправочной станции «UP» (расположенной и функционирующей в <адрес> по пр. И. Шамиля. 9. Обязать ИП ФИО5 устранить следующие нарушения: - по приему, хранению, выдаче (отпуску, реализации) и учету количества нефтепродуктов до устранения следующих нарушений требований федерального законодательства: - получить лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в соответствии с п. 12 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - оборудовать выход из помещений АЗС в сторону ТРК и площадок для АЦ не менее 15 м. (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 6.18 Приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 221 "Об утверждении свода правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" (далее - СП 156.13130.2014) и п.29* "НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 25) (далее - НПБ 111-98); - на въезде и выезде с территории АЗС оборудовать дренажные лотки и очистные сооружения для атмосферных осадков загрязненных нефтепродуктами (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 6.21, п. 6.22 СП 156.13130.2014; п.9 и п.39 НПБ 111-98*); - обеспечить систему заземления для АЦ в соответствии с требованиями ПУЭ, т.е. для контроля заземления АЦ применить специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления АЦ (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п.71 НПБ 111-98*);
Пункт 5. Правовой анализ
5. Обеспечить исправную работу имеющейся в помещениях АЗС автоматической пожарной сигнализации. Заключить договор на обслуживание имеющейся автоматической пожарной сигнализации (НПБ 110-03; п.61; п.63 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") (далее -ППР № - не допускать единовременной заправки 2-х и более автомобилей на одном заправочном островке СУГ (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 8.14 СП 156.13130.2014: прилож. №. п.13*НПБ 111-98*); - Оборудовать резервуары для хранения топлива системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90 %-го заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 7.18 СП 156.13130.2014; п.54 НПБ 111-98*); - оснастить резервуары для хранения СУГ системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% их геометрического объема) (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о "требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 8.35 СП 156.13130.2014; прилож. 6. п. 20.5* НПБ 111-98*); - обеспечить наполнение расположенных резервуаров ЛВЖ через трубопроводы, проложенные подземно (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 7.24 СП 156.13130.2014: п. 60 НПБ 111-98*); - оборудовать площадку для автоцистерны с СУГ чтобы предотвратить растекание пролива жидкой фазы СУГ за ее границы и образование взрывоопасных смесей за пределами АЗС за счет испарения СУГ с поверхности этого пролива (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; прилож. №, п. 14 НПБ 111-98*); - оборудовать на АЗС единичная вместимость резервуара СУГ в соответствии с допустимыми нормами, т.е. не более 10 мЗ (ФЗ от ми22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4: п. 8.30 СП 156.13130.2014; прилож. №, п.20.1* НПБ 111-98*); - оборудовать площадки для АЦ с жидким моторным топливом и СУГ (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; прилож. №, п.15 НПБ 111-98*); - предусмотреть противопожарное расстояние от резервуарной установки СУГ, ТРК до объектов зашиты, а именно: - от ТРК с СУГ до проезжей части автодороги не менее 25 м. (на АЗС составляет 9 м.) (прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.1) - от ТРК с СУГ до контактной сети маршрутов электрифицированного городского транспорта - не менее 25 м. (на АЗС составляет 14 м.) (прилож.6 НПБ 11-98* таб.П.6.1); - от ТРК с СУГ до ЛЭП - менее 1.5 высоты опоры (прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.1); - от ТРК с СУГ до операторской не менее -9 м. (на АЗС составляет 4 м.) (прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.2); - от резервуара СУГ до ТРК СУГ не менее 20 м. (на АЗС составляет 6 м) (таб.П. 6.2 НПБ 111-98*); - от площадки АЦ СУГ до ТРК СУГ составляет не менее 20 м (на АЗС 10 м.) (таб.П.6.2 НПБ 111-98*).: - оборудовать высоту верхнего среза трубопровода линии деаэрации в соответствии с требованиями НПБ (не менее 2,5 м.) (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 7.15 СП 156.13130.2014; п. 51 НПБ 111-98*); - обустроить линии рециркуляции перед узлами подсоединения трубопровода к АЦ и резервуару АЗС огнепреградителями (искрогасители). Конструкция узлов подсоединения линии рециркуляции к АЦ должна обеспечивать автоматическое перекрытие этих линий при расстыковке (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 7.26 СП 156.13130.2014; п. 62 НПБ 111-98*); - оборудовать линию рециркуляции обратным клапаном, открывающимся при достижении в резервуаре давления, соответствующего либо напору столба топлива в АЦ (при сливе самотеком), либо напору насоса перекачивания топлива из АЦ в резервуар. Обратные клапаны должны герметично закрываться при перекрытии трубопровода налива или обесточивании указанного насоса (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 7.26 СП 156.13130.2014; п. 62 НПБ 111-98*); - оборудовать АЗС автоматической системой противоаварийной защиты при срабатывании которых, должно быть предусмотрено автоматическое приведение в действие систем противоаварийной защиты всех технологических участков (перекрытие трубопроводов, отключение механизмов перекачивания, сброс сжатого газа, включение системы орошения, обесточивание оборудования и т.п.). обеспечивающих предотвращение дальнейшего развития аварии (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 8.23 СП 156.13130.2014; прилож.6, п.19.4* НПБ 111-98); - оборудовать АЗС технологической системой. обеспечивающей возможность безопасного перекрытия любой вероятной утечки СУГ или его паров из резервуаров для хранения СУГ в окружающую среду (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4; п. 8.33 СП 156.13130.2014; прилож.6, п.20.2 НПБ 111-98); - руководителю организовать проведение проверок работоспособности, не реже 2 раз в год (весной и осенью), наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов (п.55 ППР №); - обеспечить соблюдение нормированного расстояния (санитарно-защитная зона) в размере 100 м от АЗС до границы жилых домов (фактическое расстояние до ближайшего жилого дома - 40м), что является нарушением требований п. ДД.ММ.ГГГГ. КЛАСС IV СанПиН 2.2.1/2.ДД.ММ.ГГГГ-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.ДД.ММ.ГГГГ-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; - организовать разработку и проведение производственного контроля в соответствии с требованиями п.2.6, п.4.4, п.4.5 СП ДД.ММ.ГГГГ-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 18 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О введении в действие Санитарных правил - СП ДД.ММ.ГГГГ-01" (вместе с "СП ДД.ММ.ГГГГ-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ ДД.ММ.ГГГГ). п. 4 СП ДД.ММ.ГГГГ-07 «Изменения и дополнения № к СП ДД.ММ.ГГГГ-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 13 "Об утверждении санитарных правил СП ДД.ММ.ГГГГ-07", а также ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; - получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферный воздух в результате деятельности автозаправочной станции, что является нарушением п.4.1.1. п.4.2.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 14 "О введении в действие санитарных правил" (вместе с "СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (ст. 11, ч. 3 ст. 20, Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (представленное санитарно-эпидемиологическое заключение №ДД.ММ.ГГГГ.000.Т.000002 02.12 от 28.02.2012г. с истекшим сроком действия); - организовать проведение периодических медицинских осмотров работников (ст. 34 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Приказа Минздравсоцразвития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и ( или) опасными условиями труда»). -установить на АЗС мусоросборники (п. 6.3 СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР ДД.ММ.ГГГГ N 4690-88); - в уголке потребителя разместить информацию в соответствии с требованиями ст. , Закона РФ «О защите прав потребителей» № от ДД.ММ.ГГГГ. - оборудовать уголок потребителя с необходимой информацией, предоставляемых на АЗС в соответствии с требованиями ст. . Закона РФ «О защите прав потребителей» № от 7.02.1992г. - обеспечить работников АЗС спецодеждой, и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от воздействия вредных производственных факгоров. в нарушении п 2.11 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочим инструментам», ст.25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. Судья Джалалов Д. А. Суд: Советский районный суд г. Махачкалы (Республика Дагестан) (подробнее) Судьи дела: Джалалов Джалу Абакарович (судья) (подробнее) Последние документы по делу: Решение от 14 августа 2019 г. по делу № 2-1105/2019 Решение от 23 мая 2019 г. по делу № 2-1105/2019 Решение от 24 января 2019 г. по делу № 2-1105/2019 Показать все документы по этому делу Судебная практика по: По пожарной безопасности Судебная практика по применению нормы ст. 20.4 КОАП РФ
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